公有財産売却 物件詳細書
第1 物件の表示
・財産名：汽船「旧せとなみ」（売却区分：1）
・予定価格：1,000,000円
・入札保証金額：50,000円
・数量：1式
第2 日程及び手続きに関する事項
1. 入札参加申込期間
　・受付期間：令和8年10月13日（火）午後4時 ～ 令和8年10月23日（金）午後1時（必着）
　・受付時間：午前9時～午後5時（土日祝を除く。ただし、開始日と終了日を除く）
　・受付場所：瀬戸内町役場 総務企画課財産・契約管理係
2. 現地説明会
　・開催日時：令和8年10月19日（月）午前9時 ～ 午前11時
　・開催場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14「せとうち海の駅」前
　・申込期限：令和8年10月16日（金）午後3時まで
3. 入札・開札
　・開札日時：令和8年10月26日（月）午後1時30分
　・開札場所：瀬戸内町役場 4階会議室
4. 契約締結期限
　・期限：令和8年10月30日（金）まで
　・※地方自治法第96条第1項第8号の議決事件となる場合は、町議会の議決を得たときに本契約として効力を生じます。
5. [bookmark: _GoBack]売払代金納付期限
　・期限：令和8年11月6日（金）午後2時30分まで
第3 船舶の主要目
1. 進水年月：平成14年11月
2. 造船所：株式会社 井筒造船所（長崎県長崎市）
3. 船舶の種類：汽船
4. 船体
　(1) 船質：耐候性高張力鋼（上部構造：耐食アルミニウム合金）
　(2) 主要寸法：長さ 32.8m ／ 幅 6.2m ／ 深さ 2.6m
　(3) 総トン数：87トン
　(4) 航海速力：約19ノット（公試最大 20.7ノット）
　(5) 航行区域：沿海区域（但し限定2.0時間未満）
　(6) 貨物積載容量（ハッチ内）：27立方メートル
　(7) 最大搭載人員：60人
　(8) 諸タンク：燃料油槽 9,000リットル ／ 清水槽 2,000リットル
5. 機関
　(1) 主機関：ヤンマーディーゼル 12LAK-ST 2基（1,000ps / 736kW × 1850min-1）
　(2) 補機関：ヤンマーディーゼル 6CHL-TN 2基（100ps / 73.6kW × 1800min-1）
　(3) 発電機：大洋電機 TWY25C 2台（AC225V × 80KVA × 1800R/M）
　(4) プロペラ：3翼固定ピッチプロペラ 2基
6. 航海計器
　(1) 操舵装置（自動操舵有り）：スタンド 1,600×1,020×450 1台
　(2) 磁気コンパス：T-130SLK 1台
　(3) 真風向風速計：AC100V 1D型 1台
　(4) DGPS航法装置：JLR-7700MLⅡ 1台
　(5) レーダー装置：JMA-3910-6 1台
　(6) GPSコンパス：JLR-10 1台
7. 船内通信・警報・監視装置
　(1) 電子ホーン：E3M-24 1台
　(2) 船内通話装置：TT-30 1台（非常用 TR-315S）
　(3) 機関部呼出装置：1式
　(4) 警報装置：1式
　(5) 命令伝達装置：1式
　(6) 衛星EPIRB：JQE-3A 1台
8. その他設備
　(1) レーダートランスポンダー：JQX-30A 1台
　(2) 監視カメラ：1式（機関室・船尾側）
第4 船舶の基本情報・現状
1. 主機関運転時間：35,541時間
2. 検査等の状況（1年ごとに中間検査、5年に1回定期検査）
　・第4回定期検査：令和4年4月（直近の定期検査ドック）
　・第1種中間検査：令和7年4月（直近の中間検査ドック）
　・船舶検査証書の有効期限：令和9年6月7日まで
3. 船舶の状態
　・主機関及び逆転減速機については定期点検時に、補機関については定期及び中間検査時にオーバーホールを実施しています。
　・エンジンは適宜始動させており、運転に問題はありません。
　・燃料の種類は、主機関・補助機関ともにA重油です。
　・引渡し時の燃料タンクは現状のままとします。
第5 引渡し場所
・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14「せとうち海の駅」前
第6 留意事項
1. 資格等について：本船舶を操縦・航行するに当たって必要な資格等は、航行する区域や用途等によって異なります。運輸局等にご確認ください。
2. 現状有姿での引き渡し：売却財産は、経年変化、キズ、不具合箇所が存在することを十分理解した上で入札してください。詳細は現地説明会でご確認ください。
3. 費用負担：権利移転に伴う費用（移転登記、船舶の変更登録及び船舶国籍証書の書換等）はすべて落札者の負担となります。
4. 船舶利用時の条件：船舶等として使用する場合は、すべて買受人の責任で行うものとし、船名を変更し、瀬戸内町の徽章（マーク）等の取り外しを行ってください。

